К evoscan 2.5 - 
e-mail : любой
ключ : 007364200629



Если у вас русская Виндоус и после запуска EVOSCAN не ставится драйвер USB FTDI делаем следуещее:
открываем папку установки программы, по умолчанию "c:\Program Files\EvoScan\EvoScan v2.5\USBDrivers\подпапка"

подпапкой будет  - 
x86 - если установлена XP или Vista 
X64- если устновлена XP64 либо Vista64 

находим там файл dpinst.xml и открываем в любом текстовом редакторе
находим строчку <language code="0x0409">
и меняем число 0409 на 0419, сохраняем.

Запускаем EVOSCAn и устанавливаем драйвер - все должно работать ;-)